SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın PID sıcaklık kontrolü olmalıdır.
3. Cihazın membran tuşlu kontrolörü olmalıdır.
4. Cihazın kapasitesi 30 lt olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı ~ 200 °C arasında ayarlanabilmelidir.
6. Cihazın sıcaklık stabilitesi ± 0.1 °C olmalıdır.
7. Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile hassas sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 14 lt/dk olmalıdır.
8. Cihazın iç kısmı ve kapağı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.
9. Cihazda sıvı azalması durumunda ve yüksek sıcaklık durumuna uyarı fonksiyonu olmalıdır
10. Cihazın tank açıklığı 290 x 350 mm, derinliği 200 mm, cihazın ölçüleri

290 x 500 x 400 mm (g x d x y) olmalıdır.

1. Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.
2. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
3. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
4. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

 karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.