MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihaz kimya endüstrisi, ilaç, araştırma, üretim laboratuvarlarında numuneleri düşük ve orta hızda karıştırmak için kullanılmalıdır.
3. Cihaz LCD dijital hız göstergeli olmalıdır.
4. Cihazın karıştırma hacmi 20 L olmalıdır.
5. Cihaz 100-1500 rpm arasında ayarlanabilen hıza sahip olmalıdır.
6. Cihaz 0-999 dk arasında zaman ayarına sahip olmalıdır.
7. Cihazın şaft çap aralığı 0.5-10 mm olmalıdır.
8. Cihazın karıştırma şaftı Φ5x250 mm paslanmaz çelik çapraz karıştırıcıya sahip olmalıdır.
9. Cihaz 200 W güce sahip olmalıdır.
10. Cihaz orjinal uç, stand ve nivosu ile birlikte komple verilmelidir.
11. Cihazın ebatları 200x280x660 mm olmalıdır.
12. Cihaz 8 kg olmalıdır.
13. Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.
14. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
15. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
16. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.