**SU JET VAKUM POMPASI**

1. Cihaz evaporasyon, distilasyon , kristalizasyon, filtrasyon işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz 5 musluklu olmalıdır.
3. Cihaz 100 lt/dk akış hızına sahip olmalıdır.
4. Cihazın 1 musluktan hava emiş kapasitesi 10 lt/dk olmalıdır.
5. Cihazın nihai vakum değeri -0.098(2KPa) olmalıdır.
6. Cihaz 12m yüksekliğe su pompalayabilmelidir.
7. Cihaz 57 lt banyo hacmine sahip olmalıdır.
8. Cihazın su tankı polietilenden mamul olmalıdır.
9. Cihaz gövdesi elektrostatik spray boyalı anti korozif özellikte malzemeden üretilmiş olmalıdır.
10. Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmalı gürültü kirliliği yaratmamalıdır.
11. Cihazda sistem emniyeti açısından çek valf ve aşırı akım koruması bulunmalıdır.
12. Cihaz 550 W pompa gücüne sahip olmalıdır.
13. Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.
14. Cihaz 45 x 35 x 82 cm (g x d x y) ölçülerinde ve 36 kg ağırlığında olmalıdır.
15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
18. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.