**SU JET VAKUM POMPASI**

1. Cihaz evaporasyon, distilasyon , kristalizasyon, filtrasyon işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz 2 musluklu olmalıdır.
3. Cihaz 60 lt/dk akış hızına sahip olmalıdır.
4. Cihazın 1 musluktan hava emiş kapasitesi 10 lt/dk olmalıdır.
5. Cihaz 8m yüksekliğe su pompalayabilmelidir.
6. Cihaz 15 l banyo hacmine sahip olmalıdır.
7. Cihaz anti korozif özellikte malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmalı gürültü kirliliği yaratmamalıdır.
9. Cihazda 2 adet vakum göstergesi bulunmalıdır.
10. Cihaz 180 W pompa gücüne sahip olmalıdır.
11. Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.
12. Cihaz 40 x 28 x 42 cm ölçülerinde ve 15 kg ağırlığında olmalıdır.
13. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
14. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
15. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
16. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.